**内网服务器结构图**

所有服务器之间访问，在登录VPN以后，即可通过下图方式进行访问

Internet

互联网

Web服务器（测试）数据库（测试）

系统: Win Server 2008

机器名: winserver2008m2

内网IP: 192.168.1.51

FTP

FTP

bug服务器

VPN服务器

SVN 服务器

系统: Win Server 2003

机器名: winserver2003m4

内网IP: 192.168.1.54

系统: Win Server 2003

机器名: winserver2003m1

内网IP: 192.168.1.50

外网IP: 68.46.123.11

系统: Win Server XP

机器名: winserverXPm6

内网IP: 192.168.1.132

FTP服务器